Ben en ce qui concerne l'enduis, j'ai employé la méthode humide sur humide. pour ma part, après un bon ponçage du CP, j'ai dans la foulée imprégné le CP, posé le tissus puis l'enduis de finition. pas en une seule journée bien sûr 14 m de coque! pfff mais en plusieurs tranches, en veillant à conserver une bande non enduite, reponcée avant la reprise.

Tout ce que j'ai fait a été dégraissé à l'alcool. en fait si vous poncez juste avant d'appliquer de l'époxy, il n'est pas toujours nécessaire de dégraisser. mais si quelques jours passent avant d'appliquer l'époxy, il est préférable de dégraisser par précaution. Si vous voulez avoir un aperçu plus complet sur mon retour d'expérience regardez mon blog <http://archiprog.blogspot.fr/>